|  |
| --- |
| **Поэтапная установка формы садового пруда:**  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| схема | Этап 1. Обозначьте контуры пруда. Обведите форму по поверхности земли. На расстоянии примерно 30см от первой линии по периметру нанесите ещё одну линию, соответствующую границам котлована. |
| схема | Этап 2. Выкопайте котлован. Прорубите лопатой дёрн по линии границы котлована, учитывая конфигурацию ступеней формы, выкопайте котлован. Его дно должно быть примерно на 5см глубже дна формы - промерьте это расстояние с помощью линейки и рейки. Убедитесь, что поверхность террасы и дно котлована горизонтальны. |
| схема | Этап 3. Поместите в котлован форму. Утрамбуйте почву на дне котлована и засыпьте его слоем песка толщиной 2,5см. Чтобы форму не повело, песок необходимо смочить водой. Опустите в котлован форму и вдавите её в песок. Убедитесь, что форма установлена строго горизонтально. При необходимости выньте форму и выровняйте дно котлована. |
| схема | Этап 4. Заполните пространство между ступеньками котлована и формой. Установите форму в горизонтальном положении и подоприте её рейками. Начните заполнять форму водой из шланга и посыпать в зазор между формой и стенками котлована песок или просеянную землю. Делать это надо одновременно, чтобы форму не перекосило, и стенки не деформировались под давлением песка. |
| схема | Этап 5. Оформление края пруда. Вымостите края пруда плиткой, природным камнем и т.п. так, чтобы они нависали над водой примерно на 5см. Камни должны быть скреплены известковым раствором. Укладывайте их по уровню, строго горизонтально. |
| схема | Этап 6. Высадите растения и запустите рыб. Скрепляя камни, следите, чтобы известковый раствор не попал в воду, иначе придётся её менять - известь губительна для рыб. Сначала в пруд высаживают растения, затем запускают рыб. |

 |